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	Στοιχεία Προσφέροντος
	
	
	
	

	Επωνυμία:
	

	Διεύθυνση:
	

	Τηλέφωνο:
	
	
	Ημερομηνία:
	…………………….

	Fax:
	
	
	
	

	Email:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
	
	
	

	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
	
	
	

	Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία
	
	
	

	Τ.Κ: 57001
	
	
	
	

	Τηλέφωνο: 2310 888 553
	
	
	
	

	Φαξ: 2310 888 646
	
	
	
	

	Πράξη: «Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ζωγράφου – Τμήμα Γ΄ Φάση Β’»

	Υποέργο 3: « Προμήθεια Οικοδομικών υλικών (2η προμήθεια)»

	CPV 44111000-1 Οικοδομικά Υλικά 



Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ, η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι. 
Στον 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.
1ος Πίνακας
	Α/Α
	Είδος υλικού
	Πρότυπο
	Σήμανση
	Απάντηση

	 
	CPV: 44111000-1 Οικοδομικά υλικά
	 
	
	 

	1
	Πλίνθοι 9x15x33
	EN 771-1:2011+A1:2015
	CE
	

	2
	Πλίνθοι 18x14x33
	EN 771-1:2011+A1:2015
	CE
	

	3
	Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα
	ΕΝ 771-4
	CE
	

	4
	Κόλλα για στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα
	ΕΝ 12004 & EN 998.2
	CE
	

	5
	Έτοιμος Σοβάς (χωρίς τσιμέντο)
	ΕΝ 998-1 
	CE
	

	6
	Οδηγοί Σοβάδων
	
	
	

	7
	Μεταλλικά πρέκια
	
	CE
	

	8
	Γωνιόκρανα
	
	
	

	9
	Α3 Υποκατάστατο ασβέστη σε σκόνη
	
	
	

	10
	Αστάρι Σοβά
	
	
	

	11
	Παρκετόκολλα
	
	
	

	12
	Περλίτης
	ΕΝ 13055-1
	CE
	

	13
	Υδρόχρωμα
	ΕΝ 13300
Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(Παράρτημα
ΙΙ, πίνακας Α)
	
	

	14
	Αστάρι ακρυλικό
	Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(Παράρτημα
ΙΙ, πίνακας Α)
	
	

	15
	Πλαστικό χρώμα
	Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α)
ΕΝ 13300 και 
ISO ΕΝ11998
	
	

	16
	Αντισκωριακό
	
	
	

	17
	Ελαιόχρωμα
	
	
	

	18
	Βερνίκι εμποτισμού (Συντηρητικό ξύλου)
	 
	
	 

	19
	Βερνίκι νερού ζελέ
	 
	
	 

	20
	Σωλήνα HDPE Φ315 αποχέτευσης
	ΕΝ 13476-3
	CE
	 

	21
	Σωλήνα HDPE Φ315 αποστράγγισης
	ΕΝ 13476-3
	CE
	 

	22
	Ασφαλτόπανο 4kg/m²
	ΕΝ  13707
	CE
	

	23
	Ασφαλτικό γαλάκτωμα
	Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(Παράρτημα
ΙΙ, πίνακας Α)
	
	

	24
	Υαλόπλεγμα
	ETAG 004 και ΕΝ 13499
	CE
	

	25
	Γεωύφασμα 300gr
	ΕΝ  13252
	CE
	

	26
	Μεμβράνη HDPE
	
	CE
	

	27
	Μεμβράνη υδρατμοπερατή
	EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014
	CE
	

	28
	Μεμβράνη φράγμα υδρατμών
	ΕΝ 13707, ΕΝ 13969
	CE
	

	29
	Μεμβράνη EPDM
	
	CE
	

	30
	Copopren acoustic (150kg/m3 10 mm)
	
	
	

	31
	Πλάκες ξυλόμαλλου 
	EN 13168
	CE
	

	32
	Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης
	ΕΝ 13164:2012+Α1:2015
	CE
	


Υπογραφή

2ος Πίνακας


	Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης
	Απάντηση

	Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό)
	 

	Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό):
	 



Υπογραφή
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