## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** | | ……………………. |  |  |  |
| Επωνυμία: | | ……………………. |  |  |  |
| Διεύθυνση: | | ……………………. |  |  |  |
| Τηλέφωνο: | | ……………………. |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  | ……………………. |  |  |  |
| Email: |  | ……………………. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** | | |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** | | |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία | | |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 | |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 | |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 | |  |  |  |  |
| **Πράξη: «Εργασίες αποκαταστάσεως στο βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας της Ι. Μονής Ιβήρων»** | | | | | |
| **Υποέργο 03:«Προμήθεια ξυλείας»** | | | | | |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στη Στήλη «Προδιαγραφή / Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος υλικού** | **Απαίτηση** | **Προδιαγραφές** | **Σήμανση** | **Απάντηση** |
| **Ξυλεία, CPV 03419000-0** | | | | | |
| 1 | **Πελεκητή ξυλεία καστανιάς** | ΝΑΙ | σύμφωνα με την διακήρυξη | - |  |
| *Μήκος>10μ, διατομή 20x20εκ, ποσοστό επί του συνόλου: 50%* |
| *7μ<Μήκος<10μ, διατομή 15x15εκ, ποσοστό επί του συνόλου: 30%* |
| *5μ<Μήκος<7μ, διατομή 12x12εκ, ποσοστό επί του συνόλου: 20%* |
| 2 | **Σανίδα καστανιάς πάχους 3,0εκ και πλάτους 12-15 εκ** | ΝΑΙ | σύμφωνα με την διακήρυξη | - |  |
| *Μήκος>6μ, ποσοστό επί του συνόλου 50%* |
| *4μ<Μήκος<6μ, ποσοστό επί του συνόλου 50%* |
| 3 | **Κόντρα πλακέ θαλάσσης 20χιλ** | ΝΑΙ |  | CE |  |
| 4 | **Σανίδα Μαδέρια καστανιάς πάχους 2εκ και 3εκ και πλάτους 12-15εκ ξηραντηρίου** | ΝΑΙ | σύμφωνα με την διακήρυξη | - |  |
| *Μήκος>4μ, πάχους 2εκ, ποσοστό επί του συνόλου 25%* |
| *2μ<Μήκος<4μ, πάχους 2εκ, ποσοστό επί του συνόλου 25%* |
| *Μήκος>4μ, πάχους 3εκ, ποσοστό επί του συνόλου 25%* |
| *2μ<Μήκος<4μ, πάχους 3εκ, ποσοστό επί του συνόλου 25%* |
| 5 | **Πριστή ξυλεία καστανιάς** | ΝΑΙ | σύμφωνα με την διακήρυξη | - |  |
| *Μήκος>4μ, πάχους 2εκ, ποσοστό επί του συνόλου 50%* |
| *2μ<Μήκος<4μ, πάχους 2εκ, ποσοστό επί του συνόλου 50%* |
| 6 | **Λοιπή ξυλεία καστανιάς** | ΝΑΙ | σύμφωνα με την διακήρυξη | - |  |
| *Μήκος>4μ, Πλάτος 10-15εκ, πάχους 2εκ, ποσοστό επί του συνόλου 50%* |
| *2μ<Μήκος<4μ, πλάτος 10-15εκ, πάχος 3εκ, ποσοστό επί του συνόλου 10%* |
| *Μήκος>4μ, διατομής 10x10εκ, ποσοστό επί του συνόλου 40%* |
| 7 | **Ξυλεία Δρυός ξηραντηρίου** | ΝΑΙ | σύμφωνα με την διακήρυξη | - |  |
| *Μήκος>4μ, Πλάτος 10-15εκ, πάχους 2εκ, ποσοστό επί του συνόλου 50%* |
| *Μήκος>4μ, διατομής 10x10εκ, ποσοστό επί του συνόλου 50%* |
| 8 | **Ξυλεία ξυλοτύπων** | ΝΑΙ | σύμφωνα με την διακήρυξη | - |  |
| *Μήκος>2,5μ, διατομής 10x2εκ, ποσοστό επί του συνόλου 100%* |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ