## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Β

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** | | ……………………. |  |  |  |
| Επωνυμία: | | ……………………. |  |  |  |
| Διεύθυνση: | | ……………………. |  |  |  |
| Τηλέφωνο: | | ……………………. |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  | ……………………. |  |  |  |
| Email: |  | ……………………. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** | | |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** | | |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία | | |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 | |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 | |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Πράξη: «Εργασίες αποκαταστάσεως στο βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας της Ι. Μονής Ιβήρων»**

**«Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικών υλικών»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή υλικού** | **Μον. Μέτρ.** | **Ποσότητες** | **Τιμή μονάδος** | **Δαπάνη** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ** | | | | | |
| 1 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό - διατομής 3 x 1,5 mm2 | m | 1.303,80 |  |  |
| 2 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό - διατομής 3 x 2,5 mm2 | m | 832,30 |  |  |
| 3 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό - διατομής 3 x 4 mm2 | m | 408,00 |  |  |
| 4 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 16 mm2 | m | 52,30 |  |  |
| 5 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 | m | 52,30 |  |  |
| 6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, γαλβανισμένος, με επένδυση PVC σπιράλ διαμέτρου Φ 18.6/14 mm | m | 140,30 |  |  |
| 7 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, γαλβανισμένος, με επένδυση PVC σπιράλ διαμέτρου Φ 20.4/15 mm | m | 7,50 |  |  |
| 8 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, γαλβανισμένος, με επένδυση PVC σπιράλ διαμέτρου Φ 28.3/22 mm | m | 12,00 |  |  |
| 9 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, γαλβανισμένος, με επένδυση PVC σπιράλ διαμέτρου Φ 47/39 mm | m | 12,00 |  |  |
| 10 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - | Τεμ. | 350,00 |  |  |
| 11 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - | Τεμ. | 35,00 |  |  |
| 12 | Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 367 x 352 mm, 1 σειράς | Τεμ. | 22,00 |  |  |
| 13 | Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 367 x 477 mm, 2 σειρών | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 14 | Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 367 x 727 mm, 4 σειρών | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 15 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 25 Α | Τεμ. | 24,00 |  |  |
| 16 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 17 | Ασφαλειοθήκη ράγας εντάσεως έως 32 Α με τηκτό φυσίγγιο 10.3x38mm | Τεμ. | 30,00 |  |  |
| 18 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους | Τεμ. | 30,00 |  |  |
| 19 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής διπολικός 30 οιΑ 2 x 25 A | Τεμ. | 24,00 |  |  |
| 20 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30 αιΑ 4 x 40 A | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 21 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής τετραπολικός 300 σιΑ 4 x 40 A | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 22 | Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων και κεραυνικών ρευμάτων, μονοπολικός, προστασίας Τ2, L-Ν Imax 40 kA, In 20 kA, Up < 1,45 kV | Τεμ. | 8,00 |  |  |
| 23 | Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α | Τεμ. | 28,00 |  |  |
| 24 | Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α | Τεμ. | 40,00 |  |  |
| 25 | Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α | Τεμ. | 56,00 |  |  |
| 26 | Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 Α | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 27 | Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 28 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 Α | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 29 | Ρελέ ισχύος τύπου κίνησης 1 ανοιχτής επαφής | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 30 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός | Τεμ. | 35,00 |  |  |
| 31 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός | Τεμ. | 22,00 |  |  |
| 32 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 33 | Διακόπτης στεγανός, ορατός, με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V απλός μονοπολικός | Τεμ. | 12,00 |  |  |
| 34 | Διακόπτης στεγανός,ορατός, με πλήκτρα, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός | Τεμ. | 5,00 |  |  |
| 35 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | Τεμ. | 130,00 |  |  |
| 36 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - | Τεμ. | 5,00 |  |  |
| 37 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 Α - | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 38 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής ή ανηρτημένο στεγανό προστασίας ΙΡ65, με πλαστικό πρισματικό κάλυμμα, με 2 λυχνίες 2x28 W, ισοδ. τύπου Petridis 3FLINDA 2/28-H T5 | Τεμ. | 18,00 |  |  |
| 39 | Φωτιστικό σημείο κρεμαστό, απλό με λυχνιολαβή και έναν λαμπτήρα LED 7 W τύπου Α | Τεμ. | 30,00 |  |  |
| 40 | Φωτιστικό σώμα απλίκα επίτοιχη, με ένα λαμπτήρα LED 5 W τύπου Β | Τεμ. | 25,00 |  |  |
| 41 | Φωτιστικό σώμα απλίκα τύπου Γ με ένα λαμπτήρα LED 3 W | Τεμ. | 30,00 |  |  |
| 42 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τύπου Δ με ένα λαμπτήρα LED 3 W | Τεμ. | 20,00 |  |  |
| 43 | Φωτιστικό σώμα χελώνα τύπου Ε με ένα λαμπτήρα LED 5 W | Τεμ. | 7,00 |  |  |
| 44 | Φωτιστικό σώμα γλόμπος με ένα λαμπτήρα LED 5 W | Τεμ. | 15,00 |  |  |
| 45 | Φωτοκύτταρο | Τεμ. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ:** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ** | | | | | |
| 1 | Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου ΡΕΤ - Α02Υ^)2Υ 10 ζευγών (10x2x0,6) | m | 45,40 |  |  |
| 2 | Τηλεφωνικό καλώδιο UTP Cat. 5, 4 ζευγών | m | 120,00 |  |  |
| 3 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιραλ Διαμέτρου 13,5 mm | m | 120,00 |  |  |
| 4 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ Διαμέτρου 21 mm | m | 38,90 |  |  |
| 5 | Πρίζα τηλεφωνικών συνδέσεων RJ45 ISDN 8 επαφών | Τεμ. | 6,00 |  |  |
| 6 | Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά | Τεμ. | 1,00 |  |  |
| 7 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - | Τεμ. | 13,00 |  |  |
| 8 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - | Τεμ. | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ:** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β - ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ** | | | | | |
| 1 | Μονωτική ταινία 19mm διαφόρων χρωμάτων | Τεμ. | 50,00 |  |  |
| 2 | Μονωτική ταινία 38mm διαφόρων χρωμάτων | Τεμ. | 25,00 |  |  |
| 3 | Κάψες καλωδίων διαφόρων διαμετρημάτων | 100 Τεμ. | 10,00 |  |  |
| 4 | Κλέμμες βραδύκαυστες 30α | Τεμ. | 180,00 |  |  |
| 5 | Ρόκα καλωδίων διαφόρων τύπων | 100 Τεμ. | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β:** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β** | | | |  | |