## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** | |  |  |  |  |
| Επωνυμία: | |  | | | |
| Διεύθυνση: | |  | | | |
| Τηλέφωνο: | |  |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  | |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** | | |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** | | |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία | | |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 | |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 | |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 | |  |  |  |  |
| **Πράξη**:  **«Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές» (ΟΠΣ 5136122)** | | | | | |
| **Υποέργο 3: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»** | | | | | |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ,** η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.

Στον 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

**1ος Πίνακας**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος υλικού** | **Πρότυπο** | **Απάντηση** |
| 1.1 | Τσιμέντο σε σάκους | ΕΝ 197-1 |  |
| 1.2 | Τσιμέντο λευκό σε σάκους | ΕΝ 197-1 |  |
| 1.3 | Ανάμεικτο | ΕΝ 12620 |  |
| 1.4 | Φυσική άμμος ποταμού (0–5 mm) | EN 13139 |  |
| 1.5 | Ασβέστης (πολτός) | - |  |
| 1.6 | Υδράσβεστος | - |  |
| 1.7 | Θηραϊκή γη | - |  |
| 1.8 | Κουρασάνι | - |  |
| 1.9 | Κόκκοι διογκωμένου περλίτη | - |  |
| 1.10 | Χαλύβδινος οπλισμός Β500c | ΕΝ 10080  ΕΝ1421-3 |  |
| 1.11 | Δομικό πλέγμα Τ131 | ΕΝ 10080  ΕΝ1421-2 |  |
| 1.12 | Ξυλεία ξυλοτύπου | - |  |
| 1.13 | Διάτρητοι πλίνθοι 9x19x19cm | - |  |
| 1.14 | Συμπαγείς πλίνθοι 6x9x19cm | - |  |
| 1.15 | Πυρίμαχοι πλίνθοι | - |  |
| 1.16 | Πωρόλιθοι | - |  |
| 1.17 | Ήλοι κοινοί | - |  |
| 1.18 | Ανοξείδωτες λάμες και κοχλίες σύνδεσης | - |  |
| 1.19 | Μεταλλικές δοκοί (ΙΡΕ200, L80x6) | - |  |
| 1.20 | Προκατασκευασμένοι σπόνδυλοι για καμινάδες εσωτερικής διαμέτρου Φ 270 | - |  |
| 1.21 | Αγωγός αλουμινίου Φ-250 για καμινάδες | - |  |
| 1.22 | Γωνιόκρανα | - |  |
| 1.23 | Γυψοσανίδες πυράντοχες (GKF) πάχους 12,5mm | EN 520  DIN 18180 |  |
| 1.24 | Μεταλλικός σκελετός στήριξης γυψοσανίδας | - |  |
| 1.25 | Πίσσα | - |  |
| 1.26 | Δίχτυ προστασίας σκαλωσιάς (λινάτσα) | - |  |
| 1.27 | Ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα | - |  |
| 1.28 | Ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων | - |  |
| 1.29 | Ρολό πετροβάμβακα των 5cm | - |  |
| 1.30 | Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα (αυγουλιέρα) | - |  |
| 1.31 | Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα | - |  |
| 1.32 | Δικτυωτό έλασμα | - |  |

**2ος Πίνακας**

|  |  |
| --- | --- |
| **Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης** | **Απάντηση** |
| Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό): |  |
| Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό): |  |

Υπογραφή