## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** | |  |  |  |  |
| Επωνυμία: | |  | | | |
| Διεύθυνση: | |  | | | |
| Τηλέφωνο: | |  |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  | |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** | | |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** | | |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία | | |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 | |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 | |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 | |  |  |  |  |
| **Πράξη: «Αποκατάσταση Παλαιού Βαγεναριού «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφούς εκθεσιακού Χώρου»** | | | | | |
| **«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»** | | | | | |
| **CPV 44111000-1** | | | | | |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ,** η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.

Στον 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

**1ος Πίνακας**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος υλικού** | **Πρότυπο** | **Απάντηση** |
| 1 | Σύντριμμα | ΕΝ 12620 |  |
| 2 | Κονίαμα ενέματος | EN 998-2 |  |
| 3 | Υλικό αρμού | ΕΝ 998-2 |  |
| 4 | Άμμος | EN 13139 ΕΝ 12620 |  |
| 5 | Σκωρία | - |  |
| 6 | Σκύρα | EN 13242 |  |
| 7 | Πλαστικοποιητής | ΕΝ 934-3 |  |
| 8 | Τσιμέντο μαύρο - 50KG / Σάκοι | ΕΝ 197-1 |  |
| 9 | Λευκό τσιμέντο | ΕΝ 197-1 |  |
| 10 | Θηραϊκή γη | - |  |
| 11 | Περλίτης | ΕΝ 13055-1 |  |
| 12 | Ασβέστης | ΕΝ 459 |  |
| 13 | Φορμάικα τύπου DUROPAL | - |  |
| 14 | Κόλλα φορμάικας | - |  |
| 15 | Σιδηρικά - καρφιά | - |  |
| 16 | Σίδηρος B500c | ΕΝ 10080 |  |
| 17 | Δομικό πλέγμα Β500C | ΕΛΟΤ 1421.03 |  |
| 18 | Ανοξέιδωτη λαμαρίνα | - |  |
| 19 | Επίπεδη λαμαρίνα | - |  |
| 20 | Μορφοσίδηρος | ΕΝ 10025 |  |
| 21 | Υδρορροή οριζόντια | - |  |
| 22 | Υδρορροή κατακόρυφη | - |  |
| 23 | Δικτυωτό χαλυβδόφυλλο | EN 13658 |  |
| 24 | Πλίνθοι τυποποιημένοι 15Χ9Χ33 | ΕΝ 771-1 |  |
| 25 | Λίθοι |  |  |
| 26 | Σχιστόπλακες | EN 12326-1, ΕΝ1341, ΕΝ1342 |  |
| 27 | Κεραμίδια ρωμαϊκά | ΕΝ 1304 |  |
| 28 | Χονδρόπλακες ορθογωνισμένες | EN 12326-1, ΕΝ1341 |  |
| 29 | Χονδρόπλακες ακανόνιστες | EN 12326-1, ΕΝ1341, ΕΝ1342 |  |
| 30 | Πλακίδια GROUP 4 20Χ20 | - |  |
| 31 | Πλακίδια GROUP 1 20Χ20 | - |  |
| 32 | Κόλλα πλακιδίων | ΕΝ 12004 |  |
| 33 | Αρμόστοκος | - |  |
| 34 | Βερνικόχρωμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα  ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 35 | Υδρόχρωμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα  ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 36 | Ακρυλικό χρώμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα  ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 37 | Πλαστικό χρώμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα  ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 38 | Αντιπυρικό βερνίκι | ΕΝ 13501-1 |  |
| 39 | Αστάρι τοιχοποιϊών | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα  ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 40 | Λινέλαιο | Οδηγία 2008/98/ΕΚ |  |
| 41 | Μυκητοκτόνο | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα  ΙΙ, πίνακας Α)  ΕΝ22, ΕΝ370, ΕΝ118, ΕΝ113, ΕΝ73, ΕΝ84 |  |
| 42 | Υαλόχαρτο | - |  |
| 43 | Μολυβδόφυλλα | ΕΛΟΤ EN 12588 |  |
| 44 | Μολυβδόκολλα | - |  |
| 45 | EPDM | - |  |
| 46 | Πλάκες εξηλασ. Πολυστερίνης | ΕΝ 13164 |  |
| 47 | Πλάκες πετροβάμβακα | EN 13162 |  |
| 48 | Τάπητας PVC | - |  |
| 49 | Στεγανωτικό τσιμεντοειδών υλικών | - |  |
| 50 | Οικοδομική ρητίνη | - |  |
| 51 | Μεμβράνη HDPE | - |  |
| 52 | Γυψοσανίδες ανθυγρές | ΕΝ 520 |  |
| 53 | Γεωύφασμα 200gr/m2 | - |  |
| 54 | Πλαστικός σωλήνας Φ140 | - |  |
| 55 | Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξ. | - |  |

**2ος Πίνακας**

|  |  |
| --- | --- |
| **Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης** | **Απάντηση** |
| Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό): |  |
| Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό): |  |

Υπογραφή