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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	Στοιχεία Προσφέροντος
	
	
	
	

	Επωνυμία:
	

	Διεύθυνση:
	

	Τηλέφωνο:
	
	
	Ημερομηνία:
	…………………….

	Fax:
	
	
	
	

	Email:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
	
	
	

	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
	
	
	

	Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία
	
	
	

	Τ.Κ: 57001
	
	
	
	

	Τηλέφωνο: 2310 888 553
	
	
	
	

	Φαξ: 2310 888 646
	
	
	
	

	Υποέργο 12: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β' ΦΑΣΗ για το έργο Ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου (Β΄) Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος, Ι. Μονής Κουτλουμουσίου»
Πράξη: «Αποκατάσταση και επέκταση καθ΄ ύψος της Βιβλιοθήκης και Ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου(Β΄) Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος Ι.Μ. Κουτλουμουσίου»



Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.
Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Αντίστοιχα, στο 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

Ο Διαγωνιζόμενος μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβάλει 
τα παρακάτω πρότυπα:
1ος Πίνακας

	[bookmark: _Hlk118011389]Α/Α
	Είδος υλικού
	Πρότυπο
	Απάντηση

	1
	Τσιμέντο σε σακκιά
	ΕΝ 197-1
	

	2
	Τσιμέντο λευκό σε σακκιά
	ΕΝ 197-1
	

	3
	Άμμος
	-
	

	4
	Πυρότουβλα 9*14*33 cm
	-
	

	5
	Κοίλα κεραμίδια (μηχανοποίητα)
	ΕΝ 1304
	

	6
	Θηραϊκή γη 0-3 big bags
	-
	

	7
	Xoνδρόπλακα ακανόνιστη σε παλέτες
	ΕΝ 12326-1
	

	8
	Σχιστόπλακα στέγης σε παλέτες
	ΕΝ 12326-1
	

	9
	Μολυβδόφυλλα 3mm
	ΕΛΟΤ 12588
	

	10
	Ασφαλτόπανο ελαστοµερές με ψηφίδα 4,50kg/m2
	CE
	

	11
	Πλακίδια
	-
	

	12
	Κόλλα πλακιδίων ελαστική 
	EN 12004
	

	13
	Ρητινούχος Αρμόστοκος πλακιδίων
	ΕΝ 13888
ISO 13007-3
	

	14
	Πλάκες πετροβάμβακα 5cm - 100 kgr/m3
	ΕΝ 14303
ΕΝ 13162
	

	15
	Ελαιόχρωμα σιδηρών επιφανειών
	-
	

	16
	Βερνικόχρωμα ξύλινων δαπέδων
	-
	

	17
	Βερνικόχρωμα ξύλινων επιφανειών
	-
	

	18
	Πλαστικό χρώμα
	-
	

	19
	Υδρόχρωμα
	-
	




2ος Πίνακας
	Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης
	Απάντηση

	Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό):
	 

	Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό):
	 



Υπογραφή
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