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	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
	
	
	

	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
	
	
	

	Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία
	
	
	

	Τ.Κ: 57001
	
	
	
	

	Τηλέφωνο: 2310 888 553
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Πράξη: «Αποκατάσταση τμήματος Βορειοανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ξηροποτάμου, Φάση Β’»

	Υποέργο 4: « Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Β’ φάση)»

	CPV 44111000-1 Οικοδομικά Υλικά



Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ, η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι. 
Στον 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.
1ος Πίνακας
	Α/Α
	Είδος υλικού
	Πρότυπο
	Σήμανση
	Απάντηση

	 
	CPV: 44111000-1 Οικοδομικά υλικά
	 
	
	 

	1
	Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα
	ΕΝ 771-4
	CE
	

	2
	Κόλλα για στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα
	ΕΝ 12004 & EN 998.2
	CE
	

	3
	Περλίτης
	ΕΝ 13055
	CE
	

	4
	Έτοιμος σοβάς
	ΕΝ 998-1
	CE
	

	5
	Γωνιόκρανα
	-
	
	

	6
	Οδηγοί σοβάδων 
	-
	
	

	7
	Μεταλλικά πρέκια  
	-
	
	

	8
	Κεραμίδια γαλλικού τύπου
	ΕΝ 1304:2005
	CE
	

	9
	Μολυβδόφυλλα
	ΕΛΟΤ 12588
	CE
	

	10
	Γυψοσανίδα  πυράντοχη 12,5mm
	EN 520:2004+А1:2009
	CE
	

	11
	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδας 
	EN 14195:2005/
AC:2006
	CE
	

	12
	Ασφαλτικό γαλάκτωμα 
	Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(Παράρτημα
ΙΙ, πίνακας Α)
	CE
	

	13
	Πλαστικοποιητής (Υποκατάστατο ασβέστη)
	-
	
	

	14
	Αστάρι σοβά 
	-
	
	

	15
	Υαλόπλεγμα
	ETAG 004 και ΕΝ 13499
	CE
	

	16
	Μεμβράνη υδρατμοπερατή 
	EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014
	CE
	

	17
	Μεμβράνη EPDM
	-
	
	 

	18
	Ηχοαπορροφητικό & ηχομονωτικό αερόφερτου θορύβου 150kg/m3 10 mm
	-
	
	 

	19
	Πλάκες ξυλόμαλλου 2,5cm
	EN 13168
	CE
	 

	20
	Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 
	ΕΝ 13164:2012+Α1:2015
	CE
	

	21
	Πετροβάμβακας 100kg/m3
	ΕΝ 14303
ΕΝ 13162
	CE
	

	22
	Υδρόχρωμα
	ΕΝ 13300
	CE
	

	23
	Αστάρι ακρυλικό 
	-
	
	

	24
	Πλαστικό χρώμα 
	Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) 
ΕΝ 13300 και ΕΝ11998
	CE
	

	25
	Αντισκωριακό
	-
	
	

	26
	Ελαιόχρωμα
	-
	
	

	27
	Συντηρητικό ξύλου 
	-
	
	

	28
	Βερνίκι νερού ζελέ 
	-
	
	



Υπογραφή


2ος Πίνακας


	Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης
	Απάντηση

	Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό)
	 

	Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό):
	 



Υπογραφή
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